OziExplorer Map Data File Version 2.2
Colmenar_Sierra 16.jpg
Colmenar_Sierra 16.jpg
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84,   0.0000,   0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy,    0,    0,in, deg, 41, 6.251457, N, 3, 25.664063, W, grid, , , ,N
Point02,xy, 5119,    0,in, deg, 41, 6.251457, N, 3, 19.073553, W, grid, , , ,N
Point03,xy, 5119, 5119,in, deg, 41, 1.282278, N, 3, 19.073553, W, grid, , , ,N
Point04,xy,    0, 5119,in, deg, 41, 1.282278, N, 3, 25.664063, W, grid, , , ,N
Point05,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point06,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point07,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point08,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point09,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point10,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point11,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point12,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point13,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point14,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point15,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point16,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point17,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point18,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point19,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point20,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point21,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point22,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point23,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point24,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point25,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point26,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point27,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point28,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point29,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Point30,xy,     ,     ,in, deg,  ,  , grid, , , ,N
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC     These follow if they exist
Track File = TF      These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM?    These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY, 1,     0,     0
MMPXY, 2,  5119,     0
MMPXY, 3,  5119,  5119
MMPXY, 4,     0,  5119
MMPLL, 1, -3.427734, 41.104191
MMPLL, 2, -3.317893, 41.104191
MMPLL, 3, -3.317893, 41.021371
MMPLL, 4, -3.427734, 41.021371
MOP,Map Open Position,0,0
MM1B, 1.806730
IWH,Map Image Width/Height, 5120, 5120
